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- wymiany stolarki okiennej i drzwiowej,

- remontu schodów wejściowych do budynku,

- remontu sanitariatów oraz przebieralni,

- wymiany posadzek,

- naprawy tynków wewnętrznych oraz wykonania nowych malatur.

- wymiany instalacji odgromowej.
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Część opisowa

1.1. Podstawy prawne opracowania:

· Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U.                z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, z późniejszymi zmianami),

· Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 03.80.717 z późniejszymi zmianami),

· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.                   w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki               i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75 poz. 690 z późniejszymi zmianami)

1.2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest remont budynku sali sportowej usytuowanej przy Placu 1-Maja 11/13 w Inowrocławiu ( dz. 19 obręb Inowrocław). 
Do zakresu prac remontowych zalicza się wykonanie:

- naprawy tynków elewacji wraz z kolorystyką,

- wymiany pokrycia dachowego,

- wymiany stolarki okiennej i drzwiowej,

- remontu schodów wejściowych do budynku,

- remontu sanitariatów oraz przebieralni,

- wymiany posadzek,

- naprawy tynków wewnętrznych oraz wykonania nowych malatur.

- wymiany instalacji odgromowej.

1.3. Istniejący stan zagospodarowania terenu

Przedmiot opracowania zlokalizowany jest na terenie działki nr 19,              obręb Inowrocław, przy Placu 1-Maja 11/13 w Inowrocławiu, w pełni zagospodarowanej  w zakresie infrastruktury. 

Istniejące zagospodarowanie:

· sieć uzbrojenia terenu, w tym: sieć wodociągowa, kanalizacji sanitarnej, sieć energetyczna zasilająca;

· ogrodzenie
· budowle sportowe
· zieleń niska, średnia

1.4. Dane o projektowanym zagospodarowaniu terenu

Projektowana remont nie wpłynie na zagospodarowanie terenu działki. 

1.5. Dane o wpisie obiektu do rejestru zabytków oraz ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Obiekt budowlany nie jest wpisany do rejestru zabytków, lecz podlega ochronie konserwatorskiej. Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego budynek leży w jednostce bilansowej 12UO o przeznaczeniu, usług publicznych oświaty oraz inne nieuciążliwe usługi kultury, nauki, administracji. Powyższe opracowanie podlega uzgodnieniom z służbami ochrony zabytków.

1.6. Dane o istniejących i przewidywanych zagrożeniach dla środowiska 
Projektowana inwestycja nie zmienia warunków oddziaływania na środowisko.



PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

2. Opis techniczny

2.1. Forma architektoniczna i funkcja obiektu

Obiekt jest budynkiem użyteczności publicznej, wolnostojącym, jednokondygnacyjnym niepodpiwniczonym, wybudowanym w latach 60 XIX wieku. W początkowej fazie swego istnienia budynek posiadał powierzchnię zabudowy w postaci regularnego czworoboku. W latach 80-tych XX wieku dobudowano od strony zachodniej część socjalną dla budynku i w chwili obecnej powierzchnię zabudowy stanowi nieregularny czworobok. W swej części głównej budynek posiada dwa dachy dwuspadowe, natomiast w częściach przyległych dachy płaskie. Wejście do budynku zapewnione jest poprzez schody usytuowane na stronie północnej i zachodniej.
2.2. Konstrukcja obiektu

Istniejący budynek mieszkalny, jest budynkiem murowanym o ścianie z cegły na zaprawie cementowo - wapiennej oblicowanej tynkiem cementowo-wapiennym. Dachy drewniane dwuspadowe o konstrukcji więźby dachowej krokwiowo jętkowej z podwaliną kryte 2xpapą na lepiku. Stropodachy w niższej części budynku typu Kleina z wypełnieniem prefabrykowanymi płytami żelbetowymi kryty 2xpapa na lepiku. Budynek nie posiada podpiwniczenia. Fundamenty w części wybudowanej w XIX wieku kamienne w części dobudowanej żelbetowe. 
2.3. Oddziaływanie obiektu

Oddziaływanie obiektu poza teren, do którego inwestor posiada tytuł prawa dysponowania nieruchomością, nie występuje.

2.4. Wykończenie obiektu

Zgodne z opracowaniami zawartymi w pkt. 3
2.5. Program funkcjonalno-użytkowy dla projektowanego przedsięwzięcia

Funkcja obiektu nie ulegnie zmianie po wykonaniu zamierzonych prac. Przeprowadzone roboty budowlane pozwolą na przywrócenie standardów funkcjonalnych obiektu budowlanego.

2.6 Stan techniczny budynku
Stan techniczny obiektu w chwili obecnej uznaje się jako niezadawalający wartość użytkową obiektu szacuje się na 70%.
2.7 Warunki ochrony przeciwpożarowej

DANE DO UZGODNIENIA Z OCHRONĄ PRZECIWPOŻAROWĄ

Prace remontowe zaprojektowano w sposób zapobiegający powstawaniu i rozprzestrzenianiu się pożaru

LOKALIZACJA OBIEKTU

Obiekt wolnostojący zlokalizowany na działce nr 19 obręb Inowrocław, Plac 1-Maja 11/13  Inowrocław. 

PARAMETRY POŻAROWE MATERIAŁÓW I SUBSTANCJI PALNYCH
Wykończenie ścian oraz podłóg budynku wykonane będą z materiałów niepalnych  , konstrukcja dachu wykonana jest z belek drewnianych o rozstawie co 90cm. Pokrycie dachu stanowić będzie papa termozgrzewalna na pełnym deskowaniu. W trakcie prac remontowych budynku konstrukcje dachów jak również wszystkie elementy drewniane budynku zostaną pokryte środkiem bio- i ogniochronny Fobos M-2. 

W budynku nie są stosowane oraz przechowywane substancje palne, stąd nie występują zagrożenia pożarowe ze strony substancji palnych. 
OCENA ZAGROŻENIA WYBUCHEM POMIESZCZEŃ ORAZ POWIERZCHNI ZEWNĘTRZNYCH

Budynek nie jest przeznaczony do przechowywania materiałów                         i substancji wybuchowych. W pobliżu nie przewiduje się przechowywać                 oraz prowadzić procesów z udziałem materiałów które mogły by w wyniku gromadzenia, mieszania lub innych procesów, doprowadzić do zagrożenia wybuchem.

WIELKOŚĆ OBCIĄŻENIA OGNIOWEGO

Nie ulega zmianie

WARUNKI EWAKUACJI

Budynek spełnia wymagania bezpieczeństwa pożarowego w zakresie dróg ewakuacyjnych, odległość z najdalszych miejsc w części objętej opracowaniem do dróg ewakuacyjnych nie przekracza 20,0 m. Schody zewnętrzne będą spełniać wymagania ppoż..

ZABEZPIECZENIE POŻAROWE INSTALACJI UŻYTKOWYCH

Obiekt wyposażony jest w instalację elektryczną. 

URZĄDZENIA PRZECIWPOŻAROWE W OBIEKCIE

Występują dwa hydranty przeciwpożarowe usytuowane w pomieszczeniu komunikacyjnym oraz w pomieszczeniu szani.
WYPOSAŻENIE W PODRĘCZNY SPRZĘT GAŚNICZY

Nie występuje.

ZAOPATRZENIE WODNE DO ZEWNĘTRZNEGO GASZENIA POŻARU

Nie występuje.

DROGI POŻAROWE

Teren, na którym zlokalizowany jest obiekt, posiada drogę dojazdową, z której jest swobodny dojazd do działki i budynku.

UWAGI KOŃCOWE

Nie podlega uzgodnieniu z służbami ochrony przeciwpożarowej.

2.9. Dane o istniejących i przewidywanych zagrożeniach dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników obiektu na podstawie odrębnych przepisów

Projektowana inwestycja nie posiada charakteru uciążliwego dla środowiska:

· nie występują źródła uciążliwego hałasu

Nie projektuje się urządzeń, ani procesów technologicznych mogących być źródłem uciążliwych emisji.

Oddziaływanie inwestycji podczas prowadzenia robót i podczas eksploatacji nie będzie źródłem uciążliwości dla innych nieruchomości i współwłaścicieli. 

2.10. Dane do uzgodnienia z Państwową Inspekcją Pracy i Sanepidem

Nie podlega

2.10.2 Dostępność dla osób niepełnosprawnych. 
Celem zapewnieni dostępu do obiektu przez osoby niepełnosprawne planuje się zakup schodołazu TR-93 dla osoby niepełnosprawnej. Schodołaz przechowywany będzie w pomieszczeniu nr 1.4 magazynowym. Nie planuje się korzystania z obiektu przez osoby niesprawne ruchowo bez osoby opiekującej sprawującej opiekę nad tą osobą. 

2.11. Uwagi końcowe
· Materiały budowlane oraz elementy prefabrykowane powinny posiadać odpowiednie dopuszczenia do stosowania w budownictwie i odpowiadać obowiązującym normom i przepisom budowlanym,

· Roboty budowlane należy wykonywać zgodnie z zasadami wiedzy i sztuki budowlanej pod kierownictwem osoby posiadającej uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej,

· Odstępstwa od założonych i projektowanych rozwiązań konsultować z biurem autorskim. W przypadku stwierdzenia rozbieżności pomiędzy rozwiązaniami materiałowymi założonymi w opisie a materiałami zastosowanymi do wykonania robót fakt rozbieżności zgłosić autorowi opracowania lub zastosować rozwiązanie stosowne do stwierdzonego stanu, nie pogarszające poziomu estetycznego i technicznego założonego w projekcie.

· Niniejsze  opracowanie  chronione  jest  w  myśl ustawy z dnia 04 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wykorzystywanie opracowania  w  celu  innym  niż  określony w umowie ze zleceniodawcą jest niedozwolone. Powielanie, rozpowszechnianie i wykorzystywanie opracowania w całości lub części bez pisemnej zgody autorów opracowania jest zabronione.

24 sierpień  lipca 2007 r.                                                 ................................................

24 sierpień 2007 r.
PROJEKT TECHNICZNY

WYKONANIA REMONTU SALI GIMNASTYCZNEJ
w zakresie:
NAPRAWY TYNKÓW ELEWACJI WRAZ Z KOLORYSTYKĄ

WYMIANY STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ
WYMIANY POKRYCIA DACHOWEGO
REMONTU SCHODÓW WEJŚCIOWYCH DO BUDYNKU
w zakresie:

NAPRAWY TYNKÓW ELEWACJI WRAZ Z KOLORYSTYKĄ

3.0.1 Zakres opracowania
Wykonanie naprawy tynków elewacji wraz z kolorystyką
· wykonaniu reperacji zarysowanych ścian 

· przygotowaniu powierzchni starego tynku (zmycie mechaniczne, usunięcie luźnych warstw tynku, uzupełnienie ubytków)

· zagruntowaniu powierzchni tynku preparatem gruntującym

· przetarciu starego tynku zewnętrznego

· wykonanie malatur

3.0.2 Opis techniczny
3.0.2.1 Roboty tynkarskie
Projektuje się wykonanie następujących prac :

–  ustawienie rusztowań,

–  zabezpieczenie okien i drzwi folią,

–  zmycie całości tynków,

–  naprawa odspojonych oraz osłabionych fragmentów tynków po uprzednim skuciu starych tynków ,
–  naprawa miejsc zniszczonych w ilości do 15 % całości elewacji zaprawą wapienno – cementową,

-  wykucia zwietrzałej zaprawy ze spoin między cegłami oraz usunąć mechanicznie z powierzchni odsłoniętej cegły wszelkie ślady zasoleń (np. przy użyciu szczotek drucianych),

-  rozkucia wszelkich rysy i pęknięć w ścianach,

-  uzupełnienia ubytków w murze zaprawą cementowo-wapienną lub cegłą pełną na zaprawie cementowo-wapiennej,

– przetarcie całości elewacji cienką warstwą zaprawy wapienno – cementowej o grubości  3 –5 mm .Zaprawę do naprawy tynków oraz wykonania przecierki przygotować wg następującej receptury   C : Ca : P ( Cement :Wapna : Piasku ) 1 : 1 : 8 , cement 45 F . Wapno hydratyzowane uprzednio przez co najmniej 48 godzin gaszone .

–  miejsca , w których przewiduje się naprawę tynków oczyścić z kurzu , dobrze spłukać wodą a następnie oszprycować brodawkowato zaprawą cementową 1 : 6 (1 część cementu , 6 części piasku , cement )

–  wykonując przecierkę należy zwracać szczególną uwagę na to aby powierzchnie starych tynków nie były suche, co utrudniłoby lub wręcz uniemożliwiło prawidłowe wiązanie oraz twardnienie nowej zaprawy .

–  wyrównać gzymsy,.

–  równolegle z wykonywaniem przecierki należy opierzyć blachą cynkową 0,6mm wszystkie gzymsy i niezbędne  elementy na elewacjach.

– po wykonaniu przecierki całość elewacji zagruntować jeden raz preparatem gruntującym.
3.0.2.2 Roboty malarskie
- elewację pomalować farbą podkładową . 

- następnie należy ułożyć warstwę farby silikatowe, nawierzchniowej. 
Paletę barw przedstawioną poniżej. 

a)  ściany w przestrzeni pomiędzy wypustami i gzymsami należy pokryć farbami silikonowymi z zachowaniem kolorystyki wg. wzornika ATLAS 

barwa 0060
b) gzymsy wypusty i wszelkie wklęsłe i wypukłe elementy elewacji należy pokryć farbami silikonowymi z zachowaniem kolorystyki wg. wzornika ATLAS 

barwa 0054
c) cokół budynku od strony północnej, południowej i zachodniej należy pokryć farbami silikonowymi z zachowaniem kolorystyki wg. wzornika ATLAS 

barwa 0234
d ) kraty okienne, balustradę schodową przy schodach zewnętrznych zachodnich należy pokryć farbą olejną  z zachowaniem kolorystyki wg. wzornika ATLAS 

barwa 0234
e) wystające elementy wiążmy dachowej farbami olejnymi z zachowaniem kolorystyki wg. wzornika ATLAS 

barwa 0234
w zakresie:

WYMIANY STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ
3.1.1 Zakres opracowania

Wykonanie wymiany stolarki drewnianej okiennej oraz wymianę drzwi płycinowych na nowe tego samego typu i gabarytach.

3.1.2 Opis techniczny 

Projektuje się stolarkę okienną jednoramową na wzór istniejącej stolarki skrzynkowej. Schemat otwierania projektowanej stolarki okiennej oraz ich podział pokazane SA na rysunku P-A06 P-A07. Szerokość i wysokość  w świetle ościeżnicy zachowana zgodnie z istniejącą stolarką. Szerokość w świetle ościeżnicy 1570 mm, wysokość  2970 mm oraz szerokość 1130 mm i wysokość 1450mm. Wszystkie profile ram, ślemion, słupków i szprosów wykona należy na wzór istniejących. Projektowana stolarka jednoramowa wykonana zostanie z drewna klejonego sosnowego, impregnowanego i malowanego wodnymi farbami akrylowymi w kolorze białym. Do szklenia należy zastosować szkło 

zespolone, z szybami grubości 4 mm, o współczynniku izolacyjności

termicznej U=1,1 W/m2K. Całe okno uzyskac powinno współczynnik

przenikania ciepła równy U=1,2 W/m2K Wszystkie materiały do produkcji okien takie jak okucia, uszczelki powinny mieć odpowiednie dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Okucia stylizowane winny być na wzór istniejących.
W każdym oknie zaprojektowano nawietrznik higrosterowany samoczynnie

regulujący przepływ powietrza .

Dodatkowo zamontować uchwyty w oknach wielkogabarytowych do otwierania górnych skrzydeł okiennych.
Przed przystąpieniem do robót związanych z wykonaniem stolarki należy dokonać szczegółowych pomiarów.
w zakresie:

WYMIANY POKRYCIA DACHOWEGO

3.2.1 Zakres opracowania
Wymiana pokryć dachowych z papy asfaltowej na lepiku na papę termozgrzewalną na dachach o konstrukcji drewnianej i żelbetowej.

W ramach remontu dachów zakłada się wykonanie:

- dokładne zachowanie istniejącego kształtu dachów

- wymianę uszkodzonych elementów konstrukcji drewnianej więźby dachowej zgodnie z 

- wymianę pokryć dachów

- wymianę rynien i rur spustowych

- wymianę wywiewek kanalizacyjnych

- wymianę obróbek blacharskich ścianek attykowych i gzymsów
3.2.2 Opis techniczny

Elementy dachu

Elementy zgrzybiałe, spróchniałe wiążmy dachowej należy wymienić  na elementy z sosnowego klasy C27 o wilgotności nie większej niż 23%. Tarcica powinna być

czterostronnie strugana. Drewno nie może mieć określonych normowo wad, na przykład

chorych sęków lub pęknięć zmniejszających jego wytrzymałość.

Drewno należy impregnować środkami grzybobójczymi, przeciwowadowymi,

przeciwpleśniowymi i ogniochronnymi, które spełniają wymagania w zakresie chemicznej

ochrony drewna budowlanego i są sprecyzowane w instrukcji ITB nr 355/98.

Zaleca się impregnacje elementów konstrukcyjnych metodą kąpieli gorąco-zimnej

przez całkowite zanurzenie elementu drewnianego w środku impregnacyjnym

Pokrycie dachowe
- papa bitumiczna termozgrzewalna wierzchniego krycia na osnowie z włókniny

poliestrowej o gramaturze 180g/m2 zgrzewna na całej powierzchni np. Sopralene

Flam 180

- papa bitumiczna termozgrzewalna podkładowa na osnowie z włókniny poliestrowej o

gramaturze 50g/m2 zgrzewna na zakładach np. Sopralene Flam 50
Obróbki blacharskie
- rynny Ø 140mm z blachy ocynkowanej powlekanej ze sztucerem cylindrycznym

- rury spustowe Ø 120mm z blachy ocynkowanej powlekanej

- obróbki blacharskie ścianek attykowych z blachy ocynkowanej powlekanej gr. 0,7mm układanej na podwójny rąbek stojący

Instalacja odgromowa
Instalacja odgromowa

Zwody pionowe i poziome na budynku wykonać drutem ocynkowanym DFe/ Żn fi 8mm- metodą naprężeń.

Uziom otokowy wykonać bednarką ocynkowaną FE/Żn 25x4 mm2 ułożoną w ziemi na głębokości 0, 6 m, minimum 1 m od fundamentów budynku. Złącza kontrolne instalować na wysokości 1, 8 m od powierzchni terenu. Oporność uziomu nie może przekroczyć wartości 10 omów.

Przy skrzyżowaniu i zbliżeniu uziomu otokowego z kablem zasilającym budynek, bednarkę prowadzić w rurze ochronnej PCV.

Przed przystąpieniem do prac należy dokonać pomiarów uziemienia instalacji odgromowej i wyłączników samoczynnych typu S oraz wyłączników różnicowo- prądowych i połączeń wyrównawczych.

Instalację wewnątrz budynku wykonać w układzie TN- S z wydzielonym przewodem ochronnym PE. Z przewodem ochronnym należy połączyć metalowe obudowy urządzeń i tablic rozdzielczych oraz styki ochronne wszystkich gniazd wtyczkowych.

w zakresie:

REMONTU SCHODÓW WEJŚCIOWYCH DO BUDYNKU
3.3.1 Zakres opracowania
Opracowanie w swym zakresie obejmuje wykonanie remontu schodów zewnętrznych od strony północnej i zachodniej.

3.3.2 Opis techniczny.

Roboty związane z przywróceniem funkcjonalności schodów usytuowanych na stronie północnej i zachodniej polegać będą na skuciu istniejących okładzin w postaci płytek ceramicznych. Wykonaniu skucia, jak również nadlań betonu C12/15 na powierzchni podestu oraz biegów, celem ujednolicenia wymiarów stopni schodowych i ich poziomości jak również pionowości.
Schody obłożone będą płytkami ceramicznymi mrozoodpornymi, antypoślizgowe typu gres. Stopnie wyposażone powinny być w stopnice z płytki ryflowanej. Kolor płytek zbliżony powinien być do kolorystyki cokołu wg. wzornika ATLAS 

barwa 0234
w zakresie:
REMONTU SANITARIATÓW ORAZ PRZEBIERALNI
WYMIANY POSADZEK,

NAPRAWY TYNKÓW WEWNĘTRZNYCH ORAZ WYKONANIA NOWYCH MALATUR

3.4.1 Branża budowlana
Projektowany zakres prac do wykonania.
Rozwiązania konstrukcyjno - materiałowe: 

Prace demontażowe :
- demontaż stolarki drzwiowej wewnętrznej,

- demontaż drzwi wejściowych od strony zachodniej,
- demontaż warstw  posadzki wykonanych lastrico,

Prace montażowe budowlane:

Posadzki:

W pomieszczeniu szatni, łazienki oraz wiatrołapu: 
- wyrównać podłoże,

- wykonać warstwę wyrównawcza beton B-15 gr. 10cm

- 2 x folia,

- styropian gr. 10cm,

- wykonać warstwę dociskową gr. 6cm

- wylać masę samopoziomującą

- płytki grysowe antypoślizgowe wg ustaleń z Inspektorem nadzoru,

Tynki wewnętrzne:
- Ściany murowane – uzupełnić istniejący tynk cementowo – wapienny klasy III + gładź tynkarska ,

- sufit – uzupełnić istniejący tynk cementowo – wapienny klasy III + gładź tynkarska,  

Okładziny :
- w pomieszczeniach łazienki, przebieralni oraz wiatrołapu  ściany wyłożyć do wysokości ościeżnicy glazurą ( min.2,05 m ) wg ustaleń z Inspektorem nadzoru, wyżej pomalować dwukrotnie farbą emulsyjną,

- w pomieszczeniach: ściany do wysokości ościeżnicy pomalować dwukrotnie farbą olejną ,powyżej pomalować dwukrotnie farbą emulsyjną, w kolorze piaskowożółtym, wg ustaleń z Inspektorem nadzoru,
Odboje :
- na ścianach gdzie będzie odbywał się transport osób na wózkach inwalidzkich odboje ścienne systemowe ,mocowane do ścian na wys.ok. 85 cm oraz od poziomu zera posadzki do wysokości 25cm. 

Sufity i obudowy :
-  sufity   - dwukrotnie malowane farbami emulsyjnymi w kolorze białym,

3.4.2 Branża sanitarna

3.4.2.0 Instalacja wody  zimnej

Woda do budynku doprowadzona jest przyłączem ø 32 z gminnej sieci wodociągowej. Instalację wykonać z rur z polipropylenu PE, na ciśnienie PN 10, łączonych za pomocą zgrzewania. 
Przewód należy prowadzić pod posadzką. Podejścia do punktów odbioru (baterie, zawory czerpalne wykonać w pionowych bruzdach. Na każdym podejściu zamontować zawory odcinające, kulowe. Wszystkie zmiany kierunku oraz odgałęzienia wykonać za pomocą typowych kształtek. 

Sposób rozprowadzenia przewodów, średnice oraz lokalizację armatury odcinającej pokazano na rysunku P-S01.
3.4.2.1 Instalacja wody ciepłej 

Ciepła woda dla potrzeb gospodarczo-bytowych przygotowana podgrzewacza pojemnościowego . Przewody wody ciepłej rozprowadzono analogicznie jak wody zimnej. Przy umywalkach, zlewozmywakach zastosować baterie jednochwytowe typu stojącego. Instalacje wody ciepłej wykonać z rur PE stabi,. Zastosowanie rur z wkładką aluminiową ograniczy rozszerzalność liniową rurociągów ciepłej wody.  Instalację wody ciepłej  izolować cieplnie pianką poliuretanową grubości 20 mm. Na głównych odgałęzieniach przewidziano zawory odcinające kulowe. W budynku nie przewiduje się instalacji cyrkulacyjnej.

Sposób rozprowadzenia przewodów, średnice oraz lokalizację armatury odcinającej pokazano na rysunku P-S01.
3.4.2.2 Instalacja kanalizacyjna

Kanalizację zaprojektowano z kanalizacyjnych rur PVC firmy Vavin Metalplast-Buk łączonych na uszczelki gumowe. W niniejszym opracowaniu przewiduje się zastosowanie następujących urządzeń sanitarnych:

- umywalki fajansowe z półpostumentem

- miska ustępowa fajansowa typu kompakt

- kabina natryskowa z brodzikiem z blachy emaliowanej

- zlewozmywak z blachy emaliowany

- pralka automatyczna

Sposób rozprowadzenia przewodów, średnice pokazano w części graficznej rys. nr P-S02.
3.4.3  Branża elektryczna

Instalacja oświetleniowa
Instalację oświetleniową wykonać jako 3-przewodową (przewód fazowy L, przewód centralny N, przewód ochronny PE) pod tynkiem. Do każdej oprawy oświetleniowej doprowadzić należy przewód ochronny PE. Wyłączniki montować na wysokości 1,4 m od poziomu posadzki.

We wszystkich pomieszczeniach należy wymienić osprzęt w postaci gniazd wtykowych, włączników oraz opraw żarowych, jarzeniowych i sodowych.

W pomieszczeniach sanitarnych zastosować oprawy i osprzęt szczelny. Typy opraw oświetleniowych podano na rzutach podstawowych. Całą instalację oświetleniową wykonać zgodnie z PN- 84/E- 2033. Celem poprawy bezpieczeństwa planuje się wymianę tablicy bezpiecznikowej na tablicę nowego typu.
OPRACOWALI
	BRANŻA BUDOWLANA
	BRANŻA SANITARNA
	BRANŻA ELEKTRYCZNA

	
	
	


24 sierpień 2007 r.
INFORMACJA 

DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

(wykonana na podstawie art. 20 ust. 1 pkt. 1b) w związku z art. 21a ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126, z późn. zm.) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U.03.120.1126))


nazwa i adres obiektu budowlanego;

	SALA GIMNASTYCZNA


	

	LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE  im. Jana Kasprowicza

88-100 Inowrocław,  Plac 1-Maja 11/13,



nazwa inwestora oraz jego adres;

	LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE  im. Jana Kasprowicza

88-100 Inowrocław,  Plac 1-Maja 11/13,


projektant sporządzający informację;
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CZĘŚĆ OPISOWA


1)
zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów;

Zamierzenie obejmuje wykonanie robót:

- naprawy tynków elewacji wraz z kolorystyką,

- wymiany pokrycia dachowego,

- wymiany stolarki okiennej i drzwiowej,

- remontu schodów wejściowych do budynku,

- remontu sanitariatów oraz przebieralni,

- wymiany posadzek,

- naprawy tynków wewnętrznych oraz wykonania nowych malatur.

- wymiany instalacji odgromowej.


2)
wykaz istniejących obiektów budowlanych;

Na terenie działki zlokalizowane są:

· sieć uzbrojenia terenu, w tym: sieć wodociągowa, kanalizacji sanitarnej, sieć energetyczna zasilająca;

· ogrodzenie
· budowle sportowe
· zieleń niska, średnia

Projekt wykucia otworu i montażu nadproża drzwiowego i okiennych oraz schodów zewnętrznych wraz z remontem elewacji dotyczą elewacji zachodniej i północnej ściany kondygnacji przyziemia budynku. W ścianie tej nie przebiegają instalacje.


3)
wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi;

 nie dotyczy


4)
wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia;

	Szczegółowy zakres robót budowlanych, o których mowa w art. 21a ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, obejmuje w przypadku:

	1) robót budowlanych, których charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczególnie wysokie ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa              i zdrowia ludzi, a w szczególności przysypania ziemią lub upadku z wysokości:

	a) wykonywanie wykopów o ścianach pionowych bez rozparcia o głębokości większej niż 1,5 m oraz wykopów o bezpiecznym nachyleniu ścian                         o głębokości większej niż 3,0 m,

nie dotyczy

	b) roboty, przy których wykonywaniu występuje ryzyko upadku z wysokości ponad 5,0 m,

DOTYCZY

	c) rozbiórki obiektów budowlanych o wysokości powyżej 8 m,

nie dotyczy

	d) roboty wykonywane na terenie czynnych zakładów przemysłowych,

nie dotyczy

	e) montaż, demontaż i konserwacja rusztowań przy budynkach wysokich                  i wysokościowych,

nie dotyczy

	f) roboty wykonywane przy użyciu dźwigów lub śmigłowców,

nie dotyczy

	g) prowadzenie robót na obiektach mostowych metodą nasuwania konstrukcji na podpory,

nie dotyczy

	h) montaż elementów konstrukcyjnych obiektów mostowych,

nie dotyczy

	i) betonowanie wysokich elementów konstrukcyjnych mostów, takich jak przyczółki, filary i pylony,

nie dotyczy

	j) fundamentowanie podpór mostowych i innych obiektów budowlanych na palach,

nie dotyczy

	k) roboty wykonywane pod lub w pobliżu przewodów linii elektroenergetycznych, w odległości liczonej poziomo od skrajnych przewodów, mniejszej niż:

– 3,0 m - dla linii o napięciu znamionowym nieprzekraczającym 1 kV,

– 5,0 m - dla linii o napięciu znamionowym powyżej 1 kV, lecz nieprzekraczającym 15 kV,

– 10,0 m - dla linii o napięciu znamionowym powyżej 15 kV, lecz nieprzekraczającym 30 kV,

– 15,0 m - dla linii o napięciu znamionowym powyżej 30 kV, lecz nieprzekraczającym 110 kV,

Występuje sieć elektroenergetyczna średniego napięcia, na terenie działki znajduje się słup i przewody trakcji. Zagrożenia występujące podczas prowadzenia inwestycji związane są z możliwością nadmiernego zbliżenia lub dotknięcia przewodów elektrycznych.



	l) roboty budowlane prowadzone w portach i przystaniach podczas ruchu statków,

nie dotyczy

	m) roboty prowadzone przy budowlach piętrzących wodę, przy wysokości piętrzenia powyżej 1 m,

nie dotyczy

	n) roboty wykonywane w pobliżu linii kolejowych;

nie dotyczy



2)
robót budowlanych, przy prowadzeniu których występują działania substancji chemicznych lub czynników biologicznych zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu ludzi:

a)
roboty prowadzone w temperaturze poniżej -10°C,

b)
roboty polegające na usuwaniu i naprawie wyrobów budowlanych zawierających azbest;

nie dotyczy


3)
robót budowlanych stwarzających zagrożenie promieniowaniem jonizującym:

a)
roboty remontowe i rozbiórkowe obiektów przemysłu energii atomowej,

b)
roboty remontowe i rozbiórkowe obiektów, w których były realizowane procesy technologiczne z użyciem izotopów;

nie dotyczy


4)
robót budowlanych prowadzonych w pobliżu linii wysokiego napięcia lub czynnych linii komunikacyjnych:

a)
roboty wykonywane w odległości liczonej poziomo od skrajnych przewodów, mniejszej niż 15,0 m - dla linii o napięciu znamionowym 110 kV,

b)
roboty wykonywane w odległości liczonej poziomo od skrajnych przewodów, mniejszej niż 30,0 m - dla linii o napięciu znamionowym powyżej 110 kV,

c)
budowa i remont:

–
linii kolejowych (roboty torowe i podtorowe),

–
sieci trakcyjnej i linii zasilającej sieć trakcyjną i urządzenia elektroenergetyczne,

–
linii i urządzeń sterowania ruchem kolejowym,

–
sieci telekomunikacyjnych, radiotelekomunikacyjnych                                    i komputerowych,

związane z prowadzeniem ruchu kolejowego,

d)
wszystkie roboty budowlane, wykonywane na obszarze kolejowym                    w warunkach prowadzenia ruchu kolejowego;

nie dotyczy


5)
robót budowlanych stwarzających ryzyko utonięcia pracowników:

a)
roboty prowadzone z wody lub pod wodą,

b)
montaż elementów konstrukcyjnych obiektów mostowych,

c)
fundamentowanie podpór mostowych i innych obiektów budowlanych na palach,

d)
roboty prowadzone przy budowlach piętrzących wodę, przy wysokości piętrzenia powyżej 1 m;

nie dotyczy


6)
robót budowlanych prowadzonych w studniach, pod ziemią i w tunelach:

a)
roboty prowadzone w zbiornikach, kanałach, wnętrzach urządzeń technicznych i w innych niebezpiecznych przestrzeniach zamkniętych,

b)
roboty związane z wykonywaniem przejść rurociągów pod przeszkodami metodami: tunelową, przecisku lub podobnymi;

nie dotyczy


7)
robót budowlanych wykonywanych przez kierujących pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych – roboty przy budowie, remoncie i rozbiórce torowisk;

      nie dotyczy


8)
robót budowlanych wykonywanych w kesonach, z atmosferą wytwarzaną ze sprężonego powietrza – roboty przy budowie i remoncie nabrzeży portowych i przepraw mostowych;

      nie dotyczy


9)
robót budowlanych wymagających użycia materiałów wybuchowych:

a)
roboty ziemne związane z przemieszczaniem lub zagęszczaniem gruntu,

b)
roboty rozbiórkowe, w tym wykonywanie otworów w istniejących elementach konstrukcyjnych obiektów;

nie dotyczy

10) robót budowlanych prowadzonych przy montażu i demontażu ciężkich elementów prefabrykowanych – roboty, których masa przekracza 1,0t.

      nie dotyczy

11) wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych;

każdorazowo na nowym stanowisku pracy i po przerwach w pracy przekraczających 3 dni. Metoda: praktyczna na stanowisku pracy. 

12) wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń.



nie dotyczy.

WYMAGANE JEST OPRACOWANIE PLANU BIOZ
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