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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Część opisowa

1.1. Podstawy prawne opracowania:

· Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U.                z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, z późniejszymi zmianami),

· Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 03.80.717 z późniejszymi zmianami),

· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.                   w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki               i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75 poz. 690 z późniejszymi zmianami)

1.2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania uporządkowanie zagospodarowania terenu wokół  budynku sali sportowej usytuowanej przy Placu 1-Maja 11/13 w Inowrocławiu ( dz. 19 obręb Inowrocław). 
Do zakresu prac remontowych zalicza się wykonanie:

- wykonanie przebudowy chodnika,

- wykonanie przebudowy ogrodzenia.
1.3. Istniejący stan zagospodarowania terenu

Przedmiotem opracowania jest działka  nr 19,  obręb Inowrocław, usytuowana przy Placu 1-Maja 11/13 w Inowrocławiu, w pełni zagospodarowanej  w zakresie infrastruktury. 

Istniejące zagospodarowanie:

· sieć uzbrojenia terenu, w tym: sieć wodociągowa, kanalizacji sanitarnej, sieć energetyczna zasilająca;

· ogrodzenie
· budowle sportowe
· zieleń niska, średnia
· chodniki

1.4. Dane o projektowanym zagospodarowaniu terenu

Projektowane prace z zakresu przebudowy chodnika mają na celu ułatwienie komunikacji pomiędzy budynkami liceum, a ,,małą salą sportową”. Natomiast prace związane z przebudową ogrodzenia murowanego (pełnego) mają na celu poprzez montaż ażurowego ogrodzenia ograniczenie negatywnego wpływu wandali na budynek oraz wyeksponowanie budynku z jego walorami architektonicznymi.
1.5. Dane o wpisie obiektu do rejestru zabytków oraz ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Przedmiotowe obiekty budowlane nie są wpisane do rejestru zabytków. Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obiekty leżą w jednostce bilansowej 12UO o przeznaczeniu, usług publicznych oświaty oraz inne nieuciążliwe usługi kultury, nauki, administracji. Powyższe opracowanie podlega uzgodnieniom z służbami ochrony zabytków.

1.6. Dane o istniejących i przewidywanych zagrożeniach dla środowiska 
Projektowana inwestycja nie zmienia warunków oddziaływania na środowisko.



PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

2. Opis techniczny

2.1. Forma architektoniczna i funkcja obiektu

Przedmiotowe ogrodzenie usytuowane od strony ulicy Plac 1-Maja wykonane jest jako ogrodzenia murowane z bloczków wapienno piaskowych nieotynkowanych. Długość ogrodzenia 81,00m wysokość 2,00m.
Projektowane ogrodzenie wykonane będzie w formie panelowego ogrodzenia stalowego na słupkach stalowych wraz z podmurówką z kształtek klinkierowych kolor żółty o wysokości 1,75m. Przy krańcach ogrodzenia pomurowane będą dwa słupki o wymiarach 0,38cmx0,38cm i wysokości 1,90m z kształtek klinkierowych. 

Forma architektoniczna ogrodzenia ulegnie zmianie zgodnie z rysunkiem               PT-01. Funkcja oraz przeznaczenie nie ulegną zmianie.

Chodnik od strony północnej budynku ,,małej sali gimnastycznej” wykonany jest z płyt chodnikowych 40cm x 40 cm oraz nawierzchni asfaltowej.

Projektowany chodnik o przekroju jednostronnym szerokościach 2,70m, wykonany będzie z kostki brukowej betonowej gr. 6,0cm (materiał do uzgodnienie z Inspektorem nadzoru) oraz wyposażony będzie w betonowe krawężniki. Projektowana nawierzchnia posiadać będzie spadki niezbędne do prawidłowego odwodnienia.
2.2. Oddziaływanie obiektu

Oddziaływanie obiektu poza teren, do którego inwestor posiada tytuł prawa dysponowania nieruchomością, nie występuje.

2.3. Wykończenie obiektu

Zgodne z opracowaniami zawartymi w pkt. 3
2.4    Stan techniczny obiektu
Stan techniczny ogrodzenia murowanego oraz chodnika określa się jako niezadowalający, natomiast estetykę jako wysoce niezadowalającą.

2.5  Warunki ochrony przeciwpożarowej

DROGI POŻAROWE

Do działki na której usytuowane będą obiekty jest swobodny dojazd od ulicy Najświętszej Marii Panny.
2.6  Dostępność dla osób niepełnosprawnych. 
Celem ułatwienia dostępu do budynku ,,małej sali gimnastycznej” przez osoby niepełnosprawne zostanie zachowana odpowiednia szerokość chodnika i zostaną zniwelowane wszelkie występujące progi.. 

2.7. Uwagi końcowe
· Materiały budowlane oraz elementy prefabrykowane powinny posiadać odpowiednie dopuszczenia do stosowania w budownictwie i odpowiadać obowiązującym normom i przepisom budowlanym,

· Roboty budowlane należy wykonywać zgodnie z zasadami wiedzy i sztuki budowlanej pod kierownictwem osoby posiadającej uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej,

· Odstępstwa od założonych i projektowanych rozwiązań konsultować z biurem autorskim. W przypadku stwierdzenia rozbieżności pomiędzy rozwiązaniami materiałowymi założonymi w opisie a materiałami zastosowanymi do wykonania robót fakt rozbieżności zgłosić autorowi opracowania lub zastosować rozwiązanie stosowne do stwierdzonego stanu, nie pogarszające poziomu estetycznego i technicznego założonego w projekcie.

· Niniejsze  opracowanie  chronione  jest  w  myśl ustawy z dnia 04 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wykorzystywanie opracowania  w  celu  innym  niż  określony w umowie ze zleceniodawcą jest niedozwolone. Powielanie, rozpowszechnianie i wykorzystywanie opracowania w całości lub części bez pisemnej zgody autorów opracowania jest zabronione.
· Dla powyższego zakresu robót nie wymagane jest opracowanie Planu BIOZ
24 wrzesień 2007 r.
PROJEKT TECHNICZNY

WYKONANIA MODERNIZACJI ZAGOSPODAROWANIA TERENU
w zakresie:
- WYKONANIA PRZEBUDOWY OGRODZENIA

- WYKONANIA PRZEBUDOWY CHODNIKA

w zakresie:

WYKONANIA PRZEBUDOWY OGRODZENIA
3.0.1 Zakres opracowania
Wykonanie przebudowy ogrodzenia murowanego na ogrodzenie stalowe panelowe zamocowane na słupkach stalowych z podmurówką z kształtek klinkierowych.
Zakres robót:
· rozbiórka murowanego ogrodzenia do poziomu 0,23m poniżej terenu,
· wykonanie wieńca betonowego, 
· montaż słupków stalowych w rozstawie osiowym co 2,50m wraz z wymurowaniem dwóch słupów skrajnych murowanych z kształtek klinkierowych, 
· montaż paneli ogrodzeniowych
3.0.2 Opis techniczny
3.0.2.1 roboty rozbiórkowe
- wykonanie demontażu ogrodzenia murowanego do poziomu 0,23m poniżej terenu przyległego,
- wykonanie miejscowego demontażu ścian fundamentowych (dwa słupki murowane) z wykonaniem strzępi,
- wywóz gruzu 

3.0.2.2 roboty budowlane
- wykonanie wyrównania wierzchu ściany fundamentowej ogrodzenia warstwą betonu B15 gr. 3cm,
- wykonanie wymurowania miejscowego ścian fundamentowych gr. 38cm pod słupki murowane,
- wykonanie montażu słupków stalowych z rur kwadratowych 80x80x6 w rozstawie co 2,50m,

- wykonanie betonowego wieńca o wymiarach 25,0cm x 20,0cm z betonu B15,

- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej poziomej  z papy asfaltowej,

- wykonanie podmurówki oraz filarów z kształtek klinkierowych typu TARCA KARPATIA (kolor żółty) oraz TARCA ł1 (kolor żółty),
-wykonanie montażu przęseł ogrodzenia z kształtowników stalowych wg. rys.PT-01 lub przęseł systemowych o zbliżonym wyglądzie,

- nałożenie warstwy farby podkładowej oraz dwukrotne malowanie farbami olejnymi zewnętrznymi w kolorze czarnym,

- wykonanie montażu zwieńczeń filarków z kształtek TARCA CZAPA ( kolor żółty).
w zakresie:

WYKONANIA PRZEBUDOWY CHODNIKA
3.1.1Zakres opracowania
Wykonanie przebudowy chodnika prowadzanego od małej sali sportowej do nawierzchni asfaltowej usytuowanej przy wejściu tylnim do budynku liceum.
Projektowy chodnik o przekroju jednostronnym szerokościach 2,70m wykonany będzie z kostki betonowej oraz krawężników betonowych po trasie istniejącej nawierzchni z zachowaniem spadków niezbędnych do prawidłowego odwodnienia.

3.1.2  Opis techniczny

3.1.2.1 roboty rozbiórkowe

- wykonanie demontażu istniejącej nawierzchni chodnika wraz z podbudową,

- wywóz gruzu 

3.1.2.2 roboty budowlane

Konstrukcja nawierzchni chodnika:

- kostka betonowa szara gr. około 6cm,

- podsypka cem-piaskowa 1:4 gr. 6cm,

- warstwa odcinająca gr. 10cm.

W celu realizacji przedsięwzięcia planuje się wykonanie prac:

· wykonanie wykopu na głębokość 0,22m

· wyprofilowanie koryta wykopu,

· wykonanie zagęszczonej warstwy odcinającej gr. 10cm,

· montaż krawężników z bloków betonowych 15,0cm x 30,0cm,

· wykonanie podsypki cem-piaskowej gr. 6cm,

· ułożenie kostki brukowej betonowej gr. 6,0cm 
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	OŚWIADCZENIE 


Na podstawie Art.20 Ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późniejszymi zmianami) oświadczam, że wykonałem projekt budowlany: 
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	zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

	RYSZARD ŻELAZNY
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