| KOSZTORYS INWESTORSKI |

NAZWA INWESTYCJI | : | Sala widowiskowo -sportowa
ADRES INWESTYCJI | : | Inowrocław
BRANŻA | : | wentylacja

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE | : | tech. Ewa Szczygielska
DATA OPRACOWANIA | : | kwiecień 2006r.

Ogółem wartość kosztorysowa robót | : | zł

Słownie: |  |

WYKONAWCA : |  | INWESTOR :
Data opracowania kwiecień 2006r. |  | Data zatwierdzenia

sala sportowa Inowrocław

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem
1 | INSTALACJA WENTYLACJI
| R*1.035; M*1.035; S*1.035
1 d.1 | KNR-W 2-17 0103-03 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokątne,typ A/I o obwodzie do 1000 mm - udział kształtek do 65 % | m2 |  |
|  | 26 | m2 | 26.000 |
|  |  |  | RAZEM | 26.000
2 d.1 | KNR-W 2-17 0103-04 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokątne,typ A/I o obwodzie do 1400 mm - udział kształtek do 65 % | m2 |  |
|  | 42 | m2 | 42.000 |
|  |  |  | RAZEM | 42.000
3 d.1 | KNR-W 2-17 0103-05 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokątne,typ A/I o obwodzie do 1800 mm - udział kształtek do 65 % | m2 |  |
|  | 8 | m2 | 8.000 |
|  |  |  | RAZEM | 8.000
4 d.1 | KNR-W 2-17 0103-06 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokątne,typ A/I o obwodzie do 4400 mm - udział kształtek do 65 % | m2 |  |
|  | 261 | m2 | 261.000 |
|  |  |  | RAZEM | 261.000
5 d.1 | KNR-W 2-17 0123-02 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kolowe,typ S(Spiro) o śr.do 200 mm - udzial kształtek do 55 % | m2 |  |
|  | 19 | m2 | 19.000 |
|  |  |  | RAZEM | 19.000
6 d.1 | KNR-W 2-17 0123-03 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kolowe,typ S(Spiro) o śr.do 315 mm - udzial kształtek do 55 % | m2 |  |
|  | 42 | m2 | 42.000 |
|  |  |  | RAZEM | 42.000
7 d.1 | KNR-W 2-17 0123-04 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kolowe,typ S(Spiro) o śr.do 400 mm - udzial kształtek do 55 % | m2 |  |
|  | 121 | m2 | 121.000 |
|  |  |  | RAZEM | 121.000
8 d.1 | KNR-W 2-17 0123-05 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kolowe,typ S(Spiro) o śr.do 630 mm - udzial kształtek do 55 % | m2 |  |
|  | 167 | m2 | 167.000 |
|  |  |  | RAZEM | 167.000
9 d.1 | KNR-W 2-17 0123-06 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kolowe,typ S(Spiro) o śr.do 1250 mm - udzial kształtek do 55 % | m2 |  |
|  | 28 | m2 | 28.000 |
|  |  |  | RAZEM | 28.000
10 d.1 | KNR-W 2-17 0146-04 | Czerpnia ścienna aluminowa 821x313 | szt. |  |
|  | 1 | szt. | 1.000 |
|  |  |  | RAZEM | 1.000
11 d.1 | KNR-W 2-17 0146-01 | Czerpnia ścienna aluminowa 315x250 | szt. |  |
|  | 1 | szt. | 1.000 |
|  |  |  | RAZEM | 1.000
12 d.1 | KNR-W 2-17 0146-05 analogia | Czerpnia ścienna aluminowa w kształcie łuku - podstawa 1800 mm, wys. 600 mm pomalowana | szt. |  |
|  | 1 | szt. | 1.000 |
|  |  |  | RAZEM | 1.000
13 d.1 | KNR-W 2-17 0146-01 | Wyrzutnia ścienna aluminowa 400x200 | szt. |  |
|  | 1 | szt. | 1.000 |
|  |  |  | RAZEM | 1.000
14 d.1 | KNR-W 2-17 0322-04 analogia | Centrala wentylacyjna VS-21-R-H, Qn=40,52 kW | szt. |  |
|  | 1 | szt. | 1.000 |
|  |  |  | RAZEM | 1.000
15 d.1 | KNR-W 2-17 0322-01 analogia | Centrala nawiewno-wywiewna typ RK-700SP | szt. |  |
|  | 1 | szt. | 1.000 |
|  |  |  | RAZEM | 1.000
16 d.1 | KNR-W 2-17 0323-04 analogia | Centrala wentylacyjna nawiewno - wywiewna z wymiennikiem obrotowym typ VS-75-R-RH, Qn=108,0 kW | szt. |  |
|  | 1 | szt. | 1.000 |
|  |  |  | RAZEM | 1.000
17 d.1 | KNR-W 2-17 0154-04 | Tłumiki akustyczne płytowe prostokątne o obw.do 2600 mm - 700x315 L=1,2 m | szt. |  |
|  | 1 | szt. | 1.000 |
|  |  |  | RAZEM | 1.000
18 d.1 | KNR-W 2-17 0154-03 | Tłumiki akustyczne płytowe prostokątne o obw.do 2000 mm 630x250 L=1,0m | szt. |  |
|  | 1 | szt. | 1.000 |
|  |  |  | RAZEM | 1.000
19 d.1 | KNR-W 2-17 0138-02 | Kratki wentylacyjne typ K1+P 315x160 | szt. |  |
|  | 12 | szt. | 12.000 |
|  |  |  | RAZEM | 12.000
20 d.1 | KNR-W 2-17 0138-01 | Kratki wentylacyjne typ K1+P 160x100 | szt. |  |
|  | 1 | szt. | 1.000 |
|  |  |  | RAZEM | 1.000
21 d.1 | KNR-W 2-17 0138-03 | Kratki wentylacyjne typ K1+P 315x200 | szt. |  |
|  | 3 | szt. | 3.000 |
|  |  |  | RAZEM | 3.000
22 d.1 | KNR-W 2-17 0138-03 | Kratki wentylacyjne typ K1+P 425x125 | szt. |  |
|  | 1 | szt. | 1.000 |
|  |  |  | RAZEM | 1.000
23 d.1 | KNR-W 2-17 0138-03 | Kratki wentylacyjne typ typ K1+P 525x125 | szt. |  |
|  | 16 | szt. | 16.000 |
|  |  |  | RAZEM | 16.000
24 d.1 | KNR-W 2-17 0138-04 | Kratki wentylacyjne typ K1+P 825x125 | szt. |  |
|  | 12 | szt. | 12.000 |
|  |  |  | RAZEM | 12.000
25 d.1 | KNR-W 2-17 0138-05 | Kratki wentylacyjne typ K1+P 825x225 mm | szt. |  |
|  | 12 | szt. | 12.000 |
|  |  |  | RAZEM | 12.000
26 d.1 | KNR-W 2-17 0140-03 | Nawiewnik dalekiego zasięgu UDZ-315 | szt. |  |
|  | 9 | szt. | 9.000 |
|  |  |  | RAZEM | 9.000
27 d.1 | KNR-W 2-17 0130-01 | Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe prostokątne,typ A do przewodów o obw.do 800 mm - 200x160 | szt. |  |
|  | 1 | szt. | 1.000 |
|  |  |  | RAZEM | 1.000
28 d.1 | KNR-W 2-17 0130-01 | Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe prostokątne,typ A do przewodów o obw.do 800 mm - 200x100 | szt. |  |
|  | 3 | szt. | 3.000 |
|  |  |  | RAZEM | 3.000
29 d.1 | KNR-W 2-17 0134-02 | Przepustnice wielopłaszczyznowe stalowe prostokątne,typ A 315x250 | szt. |  |
|  | 1 | szt. | 1.000 |
|  |  |  | RAZEM | 1.000
30 d.1 | KNR-W 2-17 0134-02 | Przepustnice wielopłaszczyznowe stalowe prostokątne,typ A 250x500 | szt. |  |
|  | 1 | szt. | 1.000 |
|  |  |  | RAZEM | 1.000
31 d.1 | KNR-W 2-17 0134-02 | Przepustnice wielopłaszczyznowe stalowe prostokątne,typ A 400x250 | szt. |  |
|  | 1 | szt. | 1.000 |
|  |  |  | RAZEM | 1.000
32 d.1 | KNR-W 2-17 0134-03 | Przepustnice wielopłaszczyznowe stalowe prostokątne,typ A 750x500 | szt. |  |
|  | 1 | szt. | 1.000 |
|  |  |  | RAZEM | 1.000
33 d.1 | KNR-W 2-17 0134-03 | Przepustnice wielopłaszczyznowe stalowe prostokątne,typ A 500x500 | szt. |  |
|  | 2 | szt. | 2.000 |
|  |  |  | RAZEM | 2.000
34 d.1 | KNR-W 2-17 0131-05 | Przepustnice wielopłaszczyznowe stalowe kołowe,typ B do przewodów o śr.450 mm | szt. |  |
|  | 2 | szt. | 2.000 |
|  |  |  | RAZEM | 2.000
35 d.1 | KNR-W 2-17 0131-07 | Przepustnice wielopłaszczyznowe stalowe kołowe,typ B do przewodów o śr. 800 mm | szt. |  |
|  | 1 | szt. | 1.000 |
|  |  |  | RAZEM | 1.000
36 d.1 | KNR-W 2-17 0131-04 | Przepustnice wielopłaszczyznowe stalowe kołowe,typ B do przewodów o śr. 400 mm | szt. |  |
|  | 5 | szt. | 5.000 |
|  |  |  | RAZEM | 5.000
37 d.1 | KNR-W 2-17 0149-03 | Podstawy dachowe stalowe kołowe typ B/II o śr.do 315 mm,w układach kanałowych | szt. |  |
|  | 1 | szt. | 1.000 |
|  |  |  | RAZEM | 1.000
38 d.1 | KNR-W 2-17 0149-04 | Podstawy dachowe stalowe kołowe typ B/II o śr.do 400 mm,w układach kanałowych | szt. |  |
|  | 1 | szt. | 1.000 |
|  |  |  | RAZEM | 1.000
39 d.1 | KNR-W 2-17 0150-03 | Cokół dachowy do podstawy śr. 315 mm | szt. |  |
|  | 1 | szt. | 1.000 |
|  |  |  | RAZEM | 1.000
40 d.1 | KNR-W 2-17 0150-03 | Cokół dachowy do podstawy śr. 400 mm | szt. |  |
|  | 1 | szt. | 1.000 |
|  |  |  | RAZEM | 1.000
41 d.1 | KNR-W 2-17 0208-02 | Wentylator dachowy TFER-315M, 230V + zabezpieczenie termiczne | szt. |  |
|  | 1 | szt. | 1.000 |
|  |  |  | RAZEM | 1.000
42 d.1 | KNR-W 2-17 0208-03 | Wentylator dachowy DVSI-400DV, 400V + STDT 16 | szt. |  |
|  | 1 | szt. | 1.000 |
|  |  |  | RAZEM | 1.000
43 d.1 | KNR-W 2-17 0155-04 | Tłumiki akustyczne rurowe proste i opływowe o śr. 400 mm L=0,5 m | szt. |  |
|  | 1 | szt. | 1.000 |
|  |  |  | RAZEM | 1.000
44 d.1 | KNR-W 2-17 0155-03 | Tłumiki akustyczne rurowe proste i opływowe o śr. 315 mm L=0,5 m | szt. |  |
|  | 1 | szt. | 1.000 |
|  |  |  | RAZEM | 1.000
45 d.1 | KNR-W 2-17 0155-03 | Tłumiki akustyczne rurowe proste i opływowe o śr.250 mm L=0,5 m | szt. |  |
|  | 1 | szt. | 1.000 |
|  |  |  | RAZEM | 1.000
46 d.1 | KNR-W 2-17 0155-03 | Tłumiki akustyczne rurowe proste i opływowe o śr.250 mm L=1,2 m | szt. |  |
|  | 1 | szt. | 1.000 |
|  |  |  | RAZEM | 1.000
47 d.1 | KNR-W 2-17 0155-03 | Tłumiki akustyczne rurowe proste i opływowe o śr.250 mm L=1,0 m | szt. |  |
|  | 1 | szt. | 1.000 |
|  |  |  | RAZEM | 1.000
48 d.1 | KNR-W 2-17 0154-06 | Tłumiki akustyczne płytowe prostokątne o obw.do 4500 mm 1800x500 l=2,0 m | szt. |  |
|  | 1 | szt. | 1.000 |
|  |  |  | RAZEM | 1.000
49 d.1 | KNR-W 2-17 0154-05 | Tłumiki akustyczne płytowe prostokątne o obw.do 4000 mm 1000x500 L=1,5 m | szt. |  |
|  | 2 | szt. | 2.000 |
|  |  |  | RAZEM | 2.000
50 d.1 | KNR-W 2-17 0154-05 | Tłumiki akustyczne płytowe prostokątne o obw.do 4000 mm 1250x575 L=0,5 m | szt. |  |
|  | 1 | szt. | 1.000 |
|  |  |  | RAZEM | 1.000
51 d.1 | KNR-W 2-17 0148-08 | Podstawy dachowe stalowe prostokątne typ A 1200x575 | szt. |  |
|  | 1 | szt. | 1.000 |
|  |  |  | RAZEM | 1.000
52 d.1 | KNR-W 2-17 0148-09 analogia | Cokół pod podstawę 1200x575 | szt. |  |
|  | 1 | szt. | 1.000 |
|  |  |  | RAZEM | 1.000
53 d.1 | KNR-W 2-17 0143-05 | Wyrzutnie dachowe prostokątne typ B o obw.do 4000 mm aluminowa pomalowana na kolor ściany 1200x575 | szt. |  |
|  | 1 | szt. | 1.000 |
|  |  |  | RAZEM | 1.000
54 d.1 | KNR-W 2-17 0206-01 | Wentylator łazienkowy EDM-100 z opóźnieniem czasowym | szt. |  |
|  | 10 | szt. | 10.000 |
|  |  |  | RAZEM | 10.000
55 d.1 | KNR-W 2-17 0206-01 | Wentylator łazienkowy EDM-160 z opóźnieniem czasowym | szt. |  |
|  | 2 | szt. | 2.000 |
|  |  |  | RAZEM | 2.000
56 d.1 | KNR-W 2-17 0206-01 | Wentylator łazienkowy EDM-80 z wyłącznikiem pociąganym | szt. |  |
|  | 2 | szt. | 2.000 |
|  |  |  | RAZEM | 2.000
57 d.1 | KNR 7-08 0701-02 | Montaż automatyki do centrali N1 | pol. |  |
|  | 1 | pol. | 1.000 |
|  |  |  | RAZEM | 1.000
58 d.1 | KNR 7-08 0701-02 | Montaż automatyki do centrali N3/W3 | pol. |  |
|  | 1 | pol. | 1.000 |
|  |  |  | RAZEM | 1.000
59 d.1 | KNR 2-16 0305-04 | Izolacja o grub.30 mm płytami z wełny mineralnej laminowanymi folią aluminiową kanałów wentylacyjnych | m2 |  |
|  | 169 | m2 | 169.000 |
|  |  |  | RAZEM | 169.000
60 d.1 | KNR 2-16 0305-04 | Izolacja o grub.50 mm płytami z wełny mineralnej laminowanymi folią aluminiową kanałów wentylacyjnych | m2 |  |
|  | 245 | m2 | 245.000 |
|  |  |  | RAZEM | 245.000
61 d.1 | KNR 2-02 1611-06 | Rusztowania ramowe warszawskie wielokolumnowe wys.do 6 m | m2 |  |
|  | 320 | m2 | 320.000 |
|  |  |  | RAZEM | 320.000
62 d.1 | KNR 2-02 1611-08 | Rusztowania ramowe warszawskie wielokolumnowe wys.do 10 m | m2 |  |
|  | 840 | m2 | 840.000 |
|  |  |  | RAZEM | 840.000